### Chave de Impacto

## WAP K21 CH02

### Domine as tarefas com robustez e eficiência!

Ter uma ferramenta capaz de lidar com as mais diversas situações, desde tarefas leves até as mais pesadas, é fundamental para um bom desempenho. E a Chave de Impacto WAP K21 CH02 é a escolha certa para quem busca enfrentar desafios com robustez e eficiência.

Contar com uma ferramenta versátil é essencial para alcançar o máximo desempenho em todas tarefas.

### Gatilho de velocidade

Oferece controle preciso para encontrar a velocidade ideal de cada tarefa sem esforço.

### Torque de 350Nm

Enfrente desafios com robustez e potência em todas as tarefas do dia a dia.

### Encaixe quadrado

Tenha mais precisão em uma ampla gama de trabalhos, com potência para apertar ou soltar fixadores de ½” (13 mm).

## Eficiência para

## superar desafios

### Alta performance com mais segurança e versatilidade

Além do design compacto e leve, a Chave de Impacto WAP garante confiança em todas as tarefas. Sua construção robusta combina características eficientes, como o seletor reverso e o gatilho de velocidade.

Mais resistente e prática, a ferramenta oferece um ótimo desempenho em vários projetos. Com as luzes de LED integradas, trabalhar em espaços com pouca iluminação fica fácil. Sem contar a empunhadura ergonômica, ideal para longas sessões de fixação.

### Carga duradoura para você explorar todo potencial da sua ferramenta

100% compatível com toda linha 21V, as ferramentas K21 da WAP acompanham uma bateria 2.0Ah intercambiável, que proporciona flexibilidade e praticidade para suas tarefas ao utilizar os equipamentos do kit.

O indicador de bateria das ferramentas garante a segurança do usuário ao explorar todo potencial dos equipamentos. Assim, você sempre terá carga suficiente para finalizar qualquer projeto com a qualidade e a performance WAP.

### Parceira para qualquer trabalho

Ideal para profissionais da construção, mecânicos e entusiastas da bricolagem, a ferramenta possui torque máximo de 350Nm em um design leve e compacto, que combina conforto a uma ampla gama de tarefas através do seu encaixe quadrado de ½” (13 mm).

As três luzes de LED integradas permitem que você trabalhe em espaços onde há pouca iluminação com precisão e segurança.

O encaixe quadrado de ½” (13 mm) proporciona flexibilidade à rotina, pois se adapta facilmente às diferentes necessidades de fixação.

Ao acionar o gatilho de velocidade, você tem controle preciso sobre a potência da ferramenta para lidar com uma variedade de projetos.

Tenha confiança do início ao fim das tarefas, acompanhando o nível de energia da chave de impacto elétrica através do indicador de bateria.

São quatro opções de soquetes (23mm, 21mm, 19mm e 17 mm) para atender às demandas de cada projeto.

O cabeçote de alumínio, além de conferir maior durabilidade à ferramenta, também é leve e confortável, ideal para atividades intensas.

Para garantir que a chave de impacto opere em ótimas condições as aletas de ventilação auxiliam na dissipação de calor.

Utilize o seletor reverso para alterar facilmente entre os modos de aperto e desaperto sem complicações no processo.

Sua empunhadura emborrachada ergonômica proporciona mais conforto e controle durante o uso.

A bateria removível é compatível com toda linha 21V. Composta por Li-Íon, ela oferece alto desempenho em uma variedade de atividades.

- As três luzes de LED integradas permitem que você trabalhe em espaços onde há pouca iluminação com precisão e segurança.
- O cabeçote de alumínio, além de conferir maior durabilidade à ferramenta, também é leve e confortável, ideal para atividades intensas.
- O encaixe quadrado de ½” (13 mm) proporciona flexibilidade à rotina, pois se adapta facilmente às diferentes necessidades de fixação.
- Para garantir que a chave de impacto opere em ótimas condições as aletas de ventilação auxiliam na dissipação de calor.
- Utilize o seletor reverso para alterar facilmente entre os modos de aperto e desaperto sem complicações no processo.
- Ao acionar o gatilho de velocidade, você tem controle preciso sobre a potência da ferramenta para lidar com uma variedade de projetos.
- Sua empunhadura emborrachada ergonômica proporciona mais conforto e controle durante o uso.
- São quatro opções de soquetes (23mm, 21mm, 19mm e 17 mm) para atender às demandas de cada projeto.
- A bateria removível é compatível com toda linha 21V. Composta por Li-Íon, ela oferece alto desempenho em uma variedade de atividades.
- Tenha confiança do início ao fim das tarefas, acompanhando o nível de energia da chave de impacto elétrica através do indicador de bateria.

### Controle total com mais flexibilidade

A bateria Li-Íon removível de 21V oferece um desempenho excepcional para sua rotina de trabalho. Ela conta com indicador de bateria para manter você informado sobre o status da energia e o trabalho não parar. Além disso, a chave de impacto elétrica é 100% compatível com as baterias e carregadores do sistema WAP 21V.

A Chave de Impacto WAP K21 CH02 acompanha uma maleta robusta para armazenar e transportar da ferramenta. Além disso, os soquetes do kit contribuem para uma perfuração versátil independente do desafio.